-๑๕๔-

แบบ ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ก. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

**๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านหนองแสง-บ้านหนองฮังแหลว | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๙๐ ม. ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๔,๔๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด | - | - | ๒,๔๔๗,๕๐๐ | - | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-๑๕๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโสก-บ้านคำเม็ก | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด | - | - | ๕,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองจาน-บ้านบึงโน | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด | - | ๒,๙๗๐,๐๐๐ | - | - | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-๑๕๖-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายวังกอไผ่(บ้านโสก)-บ้านโพนบก | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๔,๗๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๗๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด | - | - |  | ๑๓,๐๖๒,๕๐๐ | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองจาน-บ้านหนองบัวแพ | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด | - | - |  | ๒,๖๕๐,๐๐๐ | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-๑๕๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน Asphalt concrete พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา(Nr-preblend) บ้านโสก-บ้านโคกไชยวาน | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน Asphalt concrete พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา(Nr-preblend)ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ.-๒-๓๑๑/๖๑ และ อบต.กำหนด | - | - |  | - | ๑๐,๗๐๔,๐๐๐ | ถนน Asphalt concrete จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-๑๕๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านวังอ้อยหนู-บ้านโพนบก | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๙๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด | ๑,๐๘๙,๐๐๐ | - | - | - | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | กองช่าง |

-๑๕๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองแสง-บ้านหนองบัวแพ | เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ และ อบต.กำหนด | ๒,๗๕๐,๐๐๐ | - |  |  | - | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้น | มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | กองช่าง |
| รวม | ..........๘.....โครงการ | - | - | ๓,๘๓๙,๐๐๐ | ๒,๙๗๐,๐๐๐ | ๗,๗๔๗,๕๐๐ | ๑๕,๗๑๒,๕๐๐ | ๑๐,๗๐๔,๐๐๐ |  |  |  |