-๔๒-

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ก. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

**๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคม บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ | เสามีขนาดสูง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๘๐ ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๒๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | สร้างรั้วรอบจำนวน ๑ แห่ง | มีรั้วรอบศาลาประชาคมในสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาประชาคมบ้านดอนสร้างไพร (บ้านวังม่วง) | เพื่อให้ประชาชนมีศาลาใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | ตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยบักจอม บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ถนนลูกรังจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

**-๔๓-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดป่าวังม่วง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | - | ๔๑๒,๕๐๐ | ๔๑๒,๕๐๐ | ๔๑๒,๕๐๐ | ๔๑๒,๕๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าดอนสร้างไพร บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | - | ๔๔๖,๘๗๕ | ๔๔๖,๘๗๕ | ๔๔๖,๘๗๕ | ๔๔๖,๘๗๕ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศใต้บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๓๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | - | ๒๓๓,๗๕๐ | ๒๓๓,๗๕๐ | ๒๓๓,๗๕๐ | ๒๓๓,๗๕๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

**-๔๔-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๗ | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สห้วยยาง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  จำนวน ๒ ช่องระบายน้ำ ความกว้าง ๓ ม. ความสูงช่อง ๑.๘๐ ม. ผิวกว้าง ๕ ม. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด | - | - | ๓๒๕,๐๐๐ | - | - | ท่อลอดเหลี่ยมจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๘ | โครงการก่อสร้าง คสล. สายข้างบ้านนางจรูญ มณีพราว บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๗๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | - | ๑๒๗,๐๕๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๙ | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้างบ้านนางวันดี คำเกิด บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | - | -๑๓๗,๕๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

**-๔๕-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประยูร ราชาหงส์ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑(บ้านวังม่วง) | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๓ ม. ระยะทาง ๑๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | - | ๑๕๖,๗๕๐ | ๑๓๗,๕๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ | เตาเผาขยะตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | ก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน ๑ แห่ง | เตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ | กองช่าง |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ | ลานคอนกรีตขนาดความกว้าง ๑๓ ม. ยาว  ๕๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | ๒๕๐,๒๕๐ | - | - | - | ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง | มีลานคอนกรีตใช้ในการสาธารณะและตากพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมบ้านวังม่วง-บ้านหนองจาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ | ลานคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๙๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๕๒๒,๕๐๐ | ๕๒๒,๕๐๐ | ๕๒๒,๕๐๐ | ๕๒๒,๕๐๐ | ๕๒๒,๕๐๐ | ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง | มีลานคอนกรีตใช้ในการสาธารณะและตากพืชผลการเกษตร | กองช่าง |

**-๔๖-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเตาเผาขยะที่ถูกสุขอนามัย | ตามแบบ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | ก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน ๑ แห่ง | มีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแก  หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ | ลานคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง | มีลานคอนกรีตใช้ในการสาธารณะและตากพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุนทร เหาะเหิน บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | ๖๑,๘๗๕ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายนรินทร์ อุตส่าห์ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๖๐ ลบ.ม. | ๔,๘๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๔๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายทองสี อุตส่าห์ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน กว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | ๒๒๕,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | - | - | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคสล. จำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายบัวทอง ปิ่นใจ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕ ม. ระยะทางยาว ๓๕๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๓๖๗.๕๐ ลบ.ม. | ๒๙,๔๐๐ | - | - | - | - | ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๐ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายศรีจันทร์ ไชยสาครบ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐ ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ปรับปรุง/ซ่อมแซมก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

**-๔๘-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๒๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายจันทร์มี บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.๐.๓๐x๑.๐๐ M (ยาแนวเทลีน) พร้อมบ่อพัก คสล.ตามแบบ อบต.กำหนด ระยะทางยาว ๒๐๕ ม. | - | ๑๐๒,๕๐๐ | - | - | - | วางท่อระบายน้ำจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดประชาสามัคคี ทิศตะวันตก  บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๕๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๖ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | - | - | ๑๒๙,๘๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งบ่อ บ้านทุ่งแก  หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | ๗๔๒,๕๐๐ | ๗๔๒,๕๐๐ | ๗๔๒,๕๐๐ | ๗๔๒,๕๐๐ | ๗๔๒,๕๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนางละออง หายโสก บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานฯ และ อบต.กำหนด | ๒๗๕,๐๐๐ | ๒๗๕,๐๐๐ | ๒๗๕,๐๐๐ | ๒๗๕,๐๐๐ | ๒๗๕,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

**-๔๙-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๒๕ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองสรวง บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๗๐๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๘๔๐ ลบ.ม. | ๖๗,๒๐๐ | - | - | - | - | ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๖ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนางกองแก้ว แสนโสม บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานโยธาฯและ อบต.กำหนด | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ปรับปรุง/ซ่อมแซมก่อสร้างถนนจำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนานายวัฒนา วรสิงห์ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๖๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | ๑๖๒,๕๐๐ | - | - | - | ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๑ สาย | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม(หลังเก่า) บ้านดอนสร้างไพร  หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ | ปรับปรุงศาลาประชาคมตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | - | ปรับปรุงศาลาประชาคมจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้งานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |

-๕๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคมหลังใหม่ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | ศาลาประชาคมขนาดกว้าง ๑๐ ม. ความยาว ๒๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ศาลาประชาคมจำนวน ๑ หลัง | ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางบัวพาน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๗๘๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด | ๔๑๓,๔๐๐ | ๔๑๓,๔๐๐ | ๔๑๓,๔๐๐ | ๔๑๓,๔๐๐ | ๔๑๓,๔๐๐ | รางระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง | ปอ้งกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ | ลานคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓๕ ม. ยาว  ๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๙๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง | มีลานคอนกรีตใช้ในการสาธารณะและตากพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถังใน ศพด.บ้านโคกไชยวาน | เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ประปาจำนวน ๑ แห่ง | นักเรียนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

-๕๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองหน้า ศพด. บ้านโคกไชยวาน | เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน มีที่พักในการรอรับเด็ก | ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ที่พักผู้ปกครองจำนวน ๑ แห่ง | นักเรียนและผู้ปกครองมีที่พักคอย | กองช่าง |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบโรงเรียนดอนชัยวิทยา บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓ ม. ยาว  ๒๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | ๒๙๕,๖๒๕ | ๒๙๕,๖๒๕ | - | ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถัง สระหนองไชยวาน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ตามแบบ อบต.กำหนด | - | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ระบบประปาพร้อมหอถัง จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

-๕๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายคม ปิ่นใจ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๓๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๙๐,๗๕๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมบ้านโคกไชยวาน-บ้านโสก | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว  ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๙๒,๐๐๐ | ๗๙๒,๐๐๐ | ๗๙๒,๐๐๐ | ๗๙๒,๐๐๐ | ๗๙๒,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าบ้านนายสอาด อำนาจ ตลอดแนวสองข้างทาง บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | รางระบายน้ำขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด | ๗๙๕,๐๐๐ | ๗๙๕,๐๐๐ | ๗๙๕,๐๐๐ | ๗๙๕,๐๐๐ | ๗๙๕,๐๐๐ | รายระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง | ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| ๓๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมาน เทพตาแสง บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๙๓,๕๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๕๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๔๐ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหลังเก่า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณประโยชน์ | ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | ๖๕๐,๐๐๐ | - | ปรับปรุงศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณประโยชน์ | กองช่าง |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ | ตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน ๑ จุด | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | เตาเผาขยะจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ | กองช่าง |
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔-บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๖๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๔๖,๕๐๐ | ๓๔๖,๕๐๐ | ๓๔๖,๕๐๐ | ๓๔๖,๕๐๐ | ๓๔๖,๕๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางบัวสอน บุตรพรม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๒๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | ๒๓๘,๓๕๐ | ๒๓๘,๓๕๐ | ๒๓๘,๓๕๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๕๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๔๔ | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สห้วยบักจอม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส จำนวน ๓ ช่องระบายน้ำ ความกว้าง ๓ ม. ความสูงช่อง ๑.๘๐ ม. ผิวกว้าง ๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | ๕๒๕,๐๐๐ | - | บล็อกคอน  เวิร์สจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๔๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายประสาร  อุส่าห์ ไปถึงวัดตลอดแนวสองข้าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - |  | ๒๕๖,๗๐๐ | ๒๕๖,๗๐๐ | ๒๕๖,๗๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนางบัวลา แก้วเจริญ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๓๓,๗๕๐ |  | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๕๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายข้างโรงเรียนบ้านหนองแสง ตลอดแนวสองข้าง บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๗๘๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด | ๔๑๓,๔๐๐ | ๔๑๓,๔๐๐ | ๔๑๓,๔๐๐ | ๔๑๓,๔๐๐ | ๔๑๓,๔๐๐ | รางระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง | ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าศาลปู่ตา บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๘๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๘๙,๕๐๐ | ๔๘๙,๕๐๐ | ๔๘๙,๕๐๐ | ๔๘๙,๕๐๐ | ๔๘๙,๕๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๔๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดป่าแสงธรรม บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๒๓๓,๗๕๐ | ๒๓๓,๗๕๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๕๖-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๕๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านหนองแสง  หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๔๖๗,๕๐๐ |  | - | - | - | ปรับปรุงถนนลาดยางเปลี่ยนเป็นถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายกลางบ้าน ตลอดแนวสองข้าง บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑,๔๔๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด | ๗๖๓,๒๐๐ | ๗๖๓,๒๐๐ | ๗๖๓,๒๐๐ | ๗๖๓,๒๐๐ | ๗๖๓,๒๐๐ | รางระบายน้ำจำนวน ๑ แห่ง | ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| ๕๒ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนลูกรังกว้าง ๕ ม. ยาว  ๕,๐๐๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ๗,๕๐๐ ลบ.ม. | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ปรับปรุงถนนลูกรัง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านหนองแสง – บ้านหนองจาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๒,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๑,๓๗๕,๐๐๐ | ๑,๓๗๕,๐๐๐ | ๑,๓๗๕,๐๐๐ | ๑,๓๗๕,๐๐๐ | ๑,๓๗๕,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๕๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๕๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสันติ สายเสมา บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๒๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | ๓๕๗,๕๐๐ | ๓๕๗,๕๐๐ | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านหนองแสง – บ้านหนองจานพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.พร้อมโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบชุดเดียว หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๑,๘๗๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๖ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณประโยชน์ | ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | ๓๕๐,๐๐๐ | - | ปรับปรุงศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณประโยชน์ | กองช่าง |
| ๕๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ มาติกา บ้านหนองแสง หมู่๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | ๑๒๓,๗๕๐ |  | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๕๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๕๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนางคุ้มครอง แสงเพ็ชร บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | ๓๕๗,๕๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๕๙ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ | ลานคอนกรีตขนาดความกว้าง ๑๕ ม. ยาว  ๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | ๗๘,๗๕๐ | - | ก่อสร้างลานคอนกรีตจำนวน ๑ แห่ง | มีลานคอนกรีตใช้ในการสาธารณะและตากพืชผลการเกษตร | กองช่าง |
| ๖๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายคำดี แสนสุวรรณ บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | - | ๕๒๒,๕๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๑ | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สห้วยโสกดู่ บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส จำนวน ๒ ช่องระบายน้ำ ความกว้าง ๓ ม. ความสูงช่อง ๑.๘๐ ม. ผิวกว้าง ๖ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | ๓๙๐,๐๐๐ | - | บล็อกคอน  เวิร์สจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |

-๕๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๖๒ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีห้องน้ำใช้ในสาธารณะประโยชน์ | ก่อสร้างห้องน้ำขนาดความกว้าง ๒ ม. ความยาว ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | ๕๑,๐๐๐ | - | ห้องน้ำจำนวน ๑ ห้อง | ประชาชนมีห้องน้ำใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |
| ๖๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายธนาคม มาตรขาว บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๓๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | ๔๓๓,๑๒๕ | ๔๓๓,๑๒๕ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๔ | โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่สาธารณะ บ้านหนองแสง  หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตในการกิจกรรมสาธารณะ | เสามีขนาดสูง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๔๐ ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | - | - | - | - | ๔๙๐,๐๐๐ | สร้างรั้วรอบจำนวน ๑ แห่ง | มีรั้วรอบศาลาประชาคมในสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |
| ๖๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนางนิตยา เชื้อวังคำ บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว   ๖๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | -๑๔๕,๒๐๐ | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๖๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๖๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนางนวลจันทร์ สมคะเน บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว   ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | ๔๔๐,๐๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๗ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ตามสามแยก/สี่แยก บ้านหนองแสง  หมู่ ๕ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๑.๓๐-๐.๖๐ ม. | - | ๓๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ท่อระบายน้ำตามสามแยก/สี่แยก | ลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน | กองช่าง |
| ๖๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายบุญชู สีบุญมา บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว   ๖๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๔๖,๔๕๐ | ๓๔๖,๔๕๐ | ๓๔๖,๔๕๐ | ๓๔๖,๔๕๐ | ๓๔๖,๔๕๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๖๙ | ก่อสร้างที่พักผู้ปกครองหน้า ศพด.บ้านหนองแสง | ผู้ปกครองมีที่พักคอย | ตามแบบ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ที่พักผู้ปกครอง จำนวน ๑ แห่ง | มีสถานที่รอรับบุตรหลาน | กองช่าง |

-๖๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๗๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองจาน-บ้านทุ่งมน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว   ๒๓๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๒ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๗๘๒,๐๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๗๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | รื้อถอนพื้นถนนเดิม  เทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ปรับปรุง/ซ่อมแซม  คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๗๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำตามสามแยก/สี่แยก บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน | วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ จุด | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ท่อระบายน้ำตามสามแยก/สี่แยก | ลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน | กองช่าง |

-๖๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๗๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านหนองจาน  หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว   ๖๖๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๕ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๓๖๓,๕๕๐ | ๓๖๓,๕๕๐ | ๓๖๓,๕๕๐ | ๓๖๓,๕๕๐ | ๓๖๓,๕๕๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๗๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีศาลาใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ตามแบบ และรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง | มีศาลาใช้ในงานสาธารณ  ประโยชน์ | กองช่าง |
| ๗๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้าน ด้านบ้านนายมนตรี เปลี่ยนผึ้ง บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๙๖ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ (ตามแบบ ท๒-๐๓ ไม่ตอกเข็ม) | - | - | - | - | ๔๓๑,๐๐๐ | ท่อระบายน้ำจำนวน ๑๙๖ ท่อน | ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |

-๖๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๗๖ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้าน ด้านบ้านนายปรีดา ค้ำโพธิ์ บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๓๑ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๕๙ บ่อ (ตามแบบ ท๒-๐๓ ไม่ตอกเข็ม) | ๒๓๓,๖๐๐ | ๒๓๓,๖๐๐ | ๒๓๓,๖๐๐ | ๒๓๓,๖๐๐ | ๒๓๓,๖๐๐ | ท่อระบายน้ำจำนวน ๕๓๑ ท่อน | ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กองช่าง |
| ๗๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหนองจาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | ๓๗๐,๐๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๗๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางหนูเย็น ชาวไทย บ้านหนองจาน  หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๒๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๓๓๘,๐๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๖๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๗๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายนิคม ปานพิมพ์  บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว  ๑๐๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | -๒๓๒,๐๐๐ | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๘๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างนายแพงสี คำลือ บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๓๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | - | ๓๖๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๖๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๘๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองจาน หมู่ ๖ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ปรับปรุงถนนลูกรัง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๘๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายปิยะ ขันดี บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๐๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๒๘๐,๐๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๘๓ | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ | ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๒ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | เตาเผาขยะจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ | กองช่าง |

-๖๖-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๘๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางบุญน้อม สุวรรณกุล บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๒๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | ๓๕๒,๐๐๐ | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๘๕ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีลานคอนกรีตใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | ลานคอนกรีตขนาดกว้าง ๑๘ ม. ยาว ๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ลานคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง | มีลานคอนกรีตใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |
| ๘๖ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน | วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ศก. ๐๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖๙๐ ท่อน บ่อพัก ศสล. จำนวน ๗๙ บ่อ (ตามแบบ ท๒-๐๓ ไม่ตอกเข็ม) | ๓๗๙,๕๐๐ | ๓๗๙,๕๐๐ | ๓๗๙,๕๐๐ | ๓๗๙,๕๐๐ | ๓๗๙,๕๐๐ | ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก | ป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

-๖๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๘๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดนิโครธ ด้านทิศเหนือ บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓ ม. ยาว  ๒๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๔๗,๘๕๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๘๘ | โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสก –บ้านทุ่งแก | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขยายถนนคอนกรีตข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑,๕๓๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๙๒๑,๐๐๐ | - | - | - | - | ขยายงถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๖๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๘๙ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เสริมผิวจราจรคอนกรีตเป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๓๖๐ ม. หนา ๐.๔๐ ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๘๖๔,๐๐๐ |  | - | - | - | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๙๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางไหว ไกลเสือ บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว  ๔๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๙๔,๖๐๐ |  | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๙๑ | โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | ปรับปรุงศาลาประชาคมขนาดกว้าง ๑๒ ม. ยาว ๙ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ปรับปรุงศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |

-๖๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๙๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังร้านค้าชุมชน บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๓๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๙๙,๐๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๙๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายเพียร สุรัตน์ บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | ๓๗๕,๒๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๗๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๙๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสก-อ่างหนองบัว | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑,๗๖๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๙๖๘,๐๐๐ | ๙๖๘,๐๐๐ | ๙๖๘,๐๐๐ | ๙๖๘,๐๐๐ | ๙๖๘,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๙๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางนิต สิทธิปกรณ์ บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔.๕ ม. ยาว  ๓๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๘๙,๑๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๙๖ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโสก หมู่ ๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๗๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๙๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดนิโครธ ด้านทิศใต้ บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๓ ม. ยาว  ๑๔๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | ๒๔๔,๒๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๙๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระ นายกองมี รถไฟรี | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว  ๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๙๙,๐๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๗๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๙๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโสก-โคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว  ๒,๓๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๗,๕๓๙,๐๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๐๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางวารรี นามแสน บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว  ๑๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | ๑๒๓,๒๐๐ | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๐๑ | โครงการปรับปรุงศาลาร่มเย็น(ศาลาอเนกประสงค์) บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | ปรับปรุงศาลาขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘.๙๐ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | ปรับปรุงศาลาร่มเย็น จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีศาลาใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |

-๗๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๐๒ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยวังกกเต้ตอนบน บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. สูง ๑.๖๐ ม. ยาว ๕ ม. ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๑๐๓ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยวังอ้อยหนู (ช่วงนา นายบัวก้าน พาลาไสย) บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. สูง ๑.๖๐ ม. ยาว ๖ ม. ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | ๒๘๐,๐๐๐ | - | - | ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๑๐๔ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยวังกอเตย บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๑ ช่อง ขนาดกว้าง๑.๘๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๖ ม. ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๑๐๕ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสก  หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีลานคอนกรีตในการสาธารณะ | ลานคอนกรีตขนาดกว้าง ๑๘ ม. ยาว ๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ลานคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง | มีลานคอนกรีตใช้ในงานสาธารณ | กองช่าง |

-๗๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๐๖ | โครงการต่อเติม/ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | ต่อเติม/ปรับปรุงศาลาประชาคมขนาดกว้าง ๑๒ ม. ยาว ๙ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ต่อเติม/ปรับปรุงศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |
| ๑๐๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประชาคม บ้านโคกไชยวาน หมู่๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว  ๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๓๑๓,๕๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๐๘ | โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ศาลาประชาคมมีรั้วรอบ | รั้วขนาด สูง ๑.๗๐ ม. ยาว ๗๑.๕๐ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๑๐๗,๒๕๐ | - | - | - | รั้วจำนวน ๑ แห่ง | ศาลาประชาคมมีรั้วรอบ | กองช่าง |
| ๑๐๙ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ภายในบ้านโคกไชยวาน  หมู่ ๙ | ๓๐๐,๐๐๐ |  | - | - | - | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๗๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๑๐ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไชยวาน หมู่๙ | เพื่อให้ประชาชนมีลานคอนกรีตในการสาธารณะ | ลานคอนกรีตขนาดกว้าง ๑๖.๕๐ ม. ยาว ๑๑.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | ๘๐,๐๐๐ | - | - | - | ลานคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง | มีลานคอนกรีตใช้ในงานสาธารณ | กองช่าง |
| ๑๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้าน นางเปลี่ยน พุทธหาร บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๘๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๕ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๒๔๔,๗๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างนายสนิท สาริพันธ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว  ๙๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๗๖-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๑๓ | โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระหนองค้อ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ศาลาประชาคมมีรั้วรอบ | รั้วขนาด สูง ๑.๗๐ ม. ยาว ๒๑๑ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | ๒๓๘,๐๐๐ | - | - | รั้วจำนวน ๑ แห่ง | ศาลาประชาคมมีรั้วรอบ | กองช่าง |
| ๑๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙-บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | ๘๒๕,๐๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างนายบุญสัน พูลคำมาก บ้านโคกไชยวาน หมู่๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว  ๙๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | -๓๑๖,๘๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๗๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างบ้าน นางแดง อินทะวงศ์ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว  ๙๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๖ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างนายไพวรรณ บุญเลิศ บ้านโคกไชยวาน หมู่๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว  ๙๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๗๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายข้างบ้าน นางคำไหล สีชมพู บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๘๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | - | ๒๓๖,๕๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๑๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายบุญหลาย บุญเลิศ บ้านโคกไชยวาน หมู่๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๘๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - |  | - | - | ๒๓๙,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๗๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๒๐ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยพาน บ้านโคกไชยวาน  หมู่ ๙ | เพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๓ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. สูง ๒.๔๐ ม. ยาว ๖ ม. ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง ตามแบบมาตรฐาน และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๑๒๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ ๑๐ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน | วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖๑๗ ท่อน บ่อพัก ศสล. จำนวน ๖๙ บ่อ(ตามแบบท ๒-๐๓ ไม่ตอกเข็ม) | ๑,๓๕๗,๐๐๐ | - | - | - | - | ท่อ คสล.จำนวน ๖๑๗ ท่อน | ป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| ๑๒๒ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม บ้านวังอ้อยหนู ม.๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีห้องน้ำใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | ห้องน้ำขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒.๗ ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ห้องน้ำจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีห้องน้ำใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |
| ๑๒๓ | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด | ๕๐,๐๐๐ |  | - | - | - | ซ่อมแซมถนน | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๘๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๒๔ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | เสริมผิวจราจรคอนกรีตเป็นผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๘๖ ม. หนา ๐.๔๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | ๑,๓๗๒,๐๐๐ | - | - | - | ซ่อมแซมถนน จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๒๕ | โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าศาลาประชาคม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกแกหนด | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ต่อเติมศาลาประชาคม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีศาลาประชาคมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |
| ๑๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดป่าวังอ้อยหนู บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว  ๑๓๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | ๓๐๓,๖๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๘๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๒๗ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีลานคอนกรีตในการสาธารณะ | ลานคอนกรีตขนาดกว้าง ๑๘ ม. ยาว ๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ลานคอนกรีต จำนวน ๑ แห่ง | มีลานคอนกรีตใช้ในงานสาธารณ | กองช่าง |
| ๑๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายวังอ้อยหนู-บ้านโพนบก | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | ๕๕๐,๐๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๒๙ | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายคุยบก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนเพื่อการเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ลบ.ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๘๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน  นายพิน สีหาราช บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๑๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง ท๑-๐๑ และ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | - | ๓๓๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๓๑ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายคำสวย เกตุหอม บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด | ๗,๒๐๐ | - | - | - | - | ปรับปรุง/ซ่อมแซม  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายนานายคำสวย สีหาราช  บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะ ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า ๕๑๗ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๔๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๘๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายนางลัดดา เกตุหอม บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. รยะทาง ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐๕๐ ม.หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ลบ.ม.ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๓๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลทุ่งแก | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง โดยลงหินเสริมดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งตามสภาพความเสียหาย | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๓๕ | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลทุ่งแก | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับแต่งและบดอัด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๓๖ | โครงการจ้างเหมาเกรดเดอร์ถนนภายในตำบลทุ่งแก | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ จำนวน ๘ วันๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท | ๑๓๖,๐๐๐ | ๑๓๖,๐๐๐ | ๑๓๖,๐๐๐ | ๑๓๖,๐๐๐ | ๑๓๖,๐๐๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๘๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๓๗ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า อบต.ทุ่งแก | เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ใช้งาน | ปรับปรุงอาคาร ตามแบบที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | อาคารหลังเก่า จำนวน ๑ แห่ง | อาคารสำนักงานได้รับการปรับปรุง | กองช่าง |
| ๑๓๘ | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง | อาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างได้รับการปรับปรุงดูแล | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของ อบต.ทุ่งแก | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างของ อบต.ทุ่งแก | การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | กองช่าง |
| ๑๓๙ | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน | เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานในการเก็บเอกสารและขยายห้องทำงาน | ๑.ต่อเติมอาคารให้มีความกว้าง ตามาตรฐานและ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๑๑๐,๐๐๐ | - | ๑๑๐,๐๐๐ | - | - | ต่อเติมอาคารสำนักงาน | อาคาร สนง. มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน | กองช่าง |
| ๑๔๐ | โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ | เพื่อให้มีอาคารเอนกประสงค์ใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม อาคารขนาดพื้นที่ ๒๘๖ ตร.ม. ตามแบบ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | หอประชุม จำนวน ๑ แห่ง | มีหอประชุมใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ | กองช่าง |

-๘๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๔๑ | โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.ทุ่งแก | เพื่อให้สถานที่สำนักงาน อบต.มีรั้วรอบ | รอบรั้วพื้นที่ สำนักงาน อบต.ทุ่งแก ขนาดความสูง ๑.๗๐ ม. ยาว ๖๔.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๑๒๙,๐๐๐ | - | - | - | ก่อสร้างรั้ว จำนวน ๑ แห่ง | อบต.ทุ่งแกมีแนวเขตที่ชัดเจน | กองช่าง |
| ๑๔๒ | โครงการก่อสร้างหอถังประปาภายในสำนักงาน อบต.ทุ่งแก | เพื่อให้ สนง.อบต.ทุ่งแกมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ | ก่อสร้างหอถังโครงเหล็ดขนาด ๔.๐๐x๔.๐๐ ม. สูง ๖.๐ ม. | ๒๖๐,๐๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐ | - | - | - | หอถังประปาจำนวน ๑ แห่ง | อบต.ทุ่งแก มีน้ำอุปโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๔๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านโสก – บ้านโคกไชยวานพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว  ๒,๓๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๑,๑๐๔,๐๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๘๖-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลลัพธ์ที่**  **คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **๒๕๖๖**  **(บาท)** | **๒๕๖๗**  **(บาท)** | **๒๕๖๘**  **(บาท)** | **๒๕๖๙**  **(บาท)** | **๒๕๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๔๔ | โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัสติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านโสก – บ้านโคกไชยวานพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๖ ม. ยาว  ๒,๓๗๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐ ตร.ม.พร้อมโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบชุดเดียว หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๗,๓๐๒,๐๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างลาดยาง  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |
| ๑๔๕ | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านหนองแสง – บ้านหนองจาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว  ๒,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังรอง ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม. หรือตามแบบ อบต.กำหนด | ๑๑,๓๘๗,๕๐๐ | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน ลาดยาง  จำนวน ๑ แห่ง | การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | กองช่าง |

-๘๗-

ก. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

**๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายทุ่งบ่อ บ้านทุ่งแก  หมู่ ๒ | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | - ขยายเขตไฟฟ้าบ้านทุ่งแก หมู่ ๒ และรวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าสำรวจและออกแบบ ระยะทางยาว ๖๕๐ ม.  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน | ๒๙๒,๕๐๐ | - | - | - | - | มีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหมู่บ้านละ ๑ แห่ง | ประชาชนตำบลทุ่งแกได้ รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนานายศรีจันทร์ บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | - ขยายเขตไฟฟ้าบ้านทุ่งแก หมู่ ๒ และรวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าสำรวจและออกแบบ ระยะทางยาว ๕๕๐ ม.  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน | ๒๔๗,๕๐๐ | - | - | - | - | มีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหมู่บ้านละ ๑ แห่ง | ประชาชนตำบลทุ่งแกได้ รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๓ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  บ้านทุ่งแก หมู่ ๒ จำนวน ๒๕ จุด | ๑๑๒,๕๐๐ | - | - | - | - | มีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | ประชาชนตำบลทุ่งแกได้ รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |

-๘๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๔ | โครงการขุดลอกลำห้วยบักจอมตอนล่าง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ โดยการขุดลอกสระขนาดกว้าง ๑๕ ม. ยาว๓๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๗๕ ตร.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ | ๖๙๓,๗๕๐ | - | - | - |  | ขุดลอกสระจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำในการทำเกษตรกรรมที่เพียงพอ | กองช่าง |
| ๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายวัดป่าบ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑(บ้านวังม่วง) | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | - ขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาพาดสาย ระยะทาง ๗๐๐ ม.  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน | ๓๑๕,๐๐๐ | - | - | - | - | มีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหมู่บ้านละ ๑ แห่ง | ประชาชนตำบลทุ่งแกได้ รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยยาง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ขุดลอกลำห้วย ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๒๔ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด | - | ๔๘๐,๐๐๐ |  |  | - | ขุดลอกห้วย จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำในการทำเกษตรกรรมที่เพียงพอ | กองช่าง |
| ๗ | โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตประปาระยะทาง ๖,๕๐๐ ม. | - |  | ๖๑๗,๕๐๐ |  |  | ขยายเขตประปาจำนวน ๑ แห่ง | มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

-๘๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๘ | โครงการขุดลอกสระหนองเชือก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | ขุดลอกสระขนาดความกว้างสระ ๒๕ ม. ความยาว ๔๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนดปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | ๑๖๕,๐๐๐ | - | - | ขุดลอกสระจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๙ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน  บ้านดอนสร้างไพร | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | มีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | ประชาชนตำบลทุ่งแกได้ รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการขุดลอกอ่างวังเดือนห้า บ้านดอนสร้างไพร หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | ขุดลอกขนาดความกว้าง ๒๐ ม. ความยาว ๒๐๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนดปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | - | ๖๖๐,๐๐๐ | - | ขุดลอกสระจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง อ่างวังเดือนห้า บ้านโคกไชยวาน  หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาพาดสาย | ๖๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | หม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

**-๙๐-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน ม.๔ | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร | ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว | - | - | ๓๘๒,๕๐๐ | - | - | หอกระจายข่าวจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนตำบลทุ่งแก ได้รับข้อมูลข่าวสาร | กองช่าง |
| ๑๓ | โครงการขุดลอกอ่างวังเดือนห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ขนาดกว้าง ๓๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | - | ๙๙๐,๐๐๐ | - | ขุดลอกอ่าง จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำในการทำเกษตรกรรมที่เพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๔ | โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำตลอดแนวไปจนถึงประตูเปิด-ปิด บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำระยะทางยาว ๕๐๐ ม. | - | - | ๓๒๕,๐๐๐ | - | - | ซ่อมแซมคลอง จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำในการทำเกษตรกรรมที่เพียงพอ | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระหนองไชยวาน | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน | ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน | กองช่าง |
| ๑๖ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๒๕ จุด | ๑๑๒,๕๐๐ | - | - | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๒๕ จุด | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

**-๙๑-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๑๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายอ่างวังเดือนห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าปักเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๘๐๐ ม. | - | - | - | ๓๖๐,๐๐๐ | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ สาย | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๑๘ | โครงการขุดลอกลำห้วยบักจอม ตอนล่าง บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรกรรม | ขุดลอกลำห้วย ขนาดความกว้าง ๑๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ความลึก ๒.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | - | - | ๘๒๕,๐๐๐ | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๑๙ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายข้างวัดสงบอารมณ์ (เส้นวังม่วง) บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าปักเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๕๕๐ ม. | - | - | - | ๒๔๗,๕๐๐ | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ สาย | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๒๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายคำเม็ก บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๔ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าปักเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๒,๓๐๐ ม. | - | - | - | - | ๑,๐๓๕,๕๐๐ | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ สาย | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถคง | ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประปาระยะทางยาว ๘,๕๐๐ ม. | - | - | ๘๐๗,๕๐๐ | - | - | ปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง |  |

**-๙๒-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายวัดป่าแสงธรรมด้านทิศเหนือ/ทิศตะวันตก บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๕๐๐ ม. | - | - | ๒๒๕,๐๐๐ | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 23 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๕๐ จุด | ๒๒๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน ๕๐ จุด | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 24 | โครงการขุดลอกขยายสระหนองทุ่ม บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดสระขนาดความกว้างสระ ๒๕ ม. ยาว ๔๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม. | - |  | ๑๖๕,๐๐๐ | - | - | ขุดสระจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 2๕ | โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | เจาะน้ำบาดาล จำนวน ๕๐ จุด | - | ๒๒๕,๐๐๐ | - | - | - | จุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน ๕๐ จุด | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 2๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายข้างโรงสีข้าว นายกัณหา บุตรราช บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๘๐๐ ม. | - | - | - | - | ๓๖๐,๐๐๐ | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

**-๙๓-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๒๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายนา นายไพวัลย์ แสงเพ็ชร บ้านหนองแสง  หมู่ ๕ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๕๐๐ ม. | - | - | - | ๒๒๕,๐๐๐ | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๒๘ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | โซล่าเซลล์ ขนาดกำลังผลิต ๑,๐๐๐ วัตต์ ต่อชุดพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๒๐ ชุด | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | โซล่าเซลล์ จำนวน ๒๐ จุด | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยโสกดู่  บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดความกว้าง ๘ ม. ความยาว ๑๕ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | จุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน ๕๐ จุด | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายหน้าบ้าน นายศรีสุวรรณ สีบุญมา บ้านหนองแสง  หมู่ ๕ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๕๐๐ ม. | - | - | - | ๒๒๕,๐๐๐ | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยหนองแสง  บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดความกว้าง ๘ ม. ความยาว ๑๕ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานและ อบต.กำหนด | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | จุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน ๕๐ จุด | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

**-๙๔-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๓๒ | โครงการขุดลอกขยายสระหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดสระขนาดความกว้างสระ ๑๕ ม. ยาว ๓๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม. | - | ๗๔,๒๕๐ | - | - | - | ขุดสระจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายข้างนา นางวิลัย พันโพคา บ้านหนองแสง  หมู่ ๕ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย ระยะทางยาว ๔๕๐ ม. | - | - | ๒๐๒,๕๐๐ | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๓๔ | โครงการขุดลอกขยายสระหนองขอนสัก บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดสระขนาดความกว้างสระ ๒๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | - | ๑๖๕,๐๐๐ | - | ขุดสระจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๕ | โครงการขุดลอกลำห้วยโสกดู่ตอนล่าง บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกลำห้วย ความกว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ความลึก ๒.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | - | ๑,๓๒๐,๐๐๐ | - | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๖ | โครงการขุดลอกลำห้วยทมอีไฮ ตอนล่าง บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกลำห้วย ความกว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. ความลึก ๒.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐ ลบ.ม. | - | - | ๑,๕๔๐,๐๐๐ | - | - | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๗ | โครงการขุดลอกขยายสระโรงเรียนเก่า บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดสระขนาดความกว้างสระ ๑๕ ม. ยาว ๔๐ ม. ความลึก ๓ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม. | - | ๙๙,๐๐๐ | - | - | - | ขุดสระจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

-๙๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๓๘ | โครงการขุดลอกลำห้วยหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกลำห้วย ความกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. ความลึก ๒.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ลบ.ม. | - | - | - | - | ๒๓๑,๐๐๐ | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๓๙ | โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | วางท่อเมนต์ประปา ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ขยายเขตประปาจำนวน ๑ สาย | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๔๐ | โครงการขุดลอกลำห้วยทมอีไฮ บ้านหนองจาน ตอนล่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกขนาดปากบนกว้าง ๑๐ ม. ปากล่าง ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๕ ลบ.ม. ตามแบบและราย อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |  | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๔๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านหนองจาน -บ้านบึงโน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๗๕๐,๐๐๐ | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

-๙๖-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๔๑ | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือน บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | ติดตั้งไฟกระพริบแจ้งเตือน จำนวน ๕ จุดตามจุดเสี่ยง ไฟกระพริบโซล่าเวลล์ขนาด ๓๐๐ มม. Leb ๑๗๐ แผงโซล่า ๑๐ W สีเหลือง เสาเหล็กกาวไนซ์พร้อมเพลท ขนาด ๓x๒.๕ ม. | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | สัญญาณไฟกระพริบจำนวน ๕ จุด | ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน | กองช่าง |
| ๔๒ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านหนองจาน  หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด โซล่าบ็อกซ์ ชุดออฟกริด แบบใช้โซล่าเซลล์ ๒ แผง | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง |
| ๔๓ | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เช่น เพิ่มวัตต์เครื่องขยายเสียง เปลี่ยนสายส่งสัญญาณใหม่ เพิ่มดอกลำโพง | - | - | - | - | ๒๐๐,๐๐๐ | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันถ่วงที | กองช่าง |
| ๔๔ | โครงการขุดลอกลำห้วย ท่าช้าง ตอนล่าง บ้านหนองจาน หมู่๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๒๘ ม. ปากล่าง ๒๒.๗๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๒๒ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๑๖ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ | - | - | ๔๓๒,๐๐๐ | - | - | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๔๕ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | จุดบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - | - | บ่อบาดาลจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

-๙๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๔๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านหนองจาน -วังนกเจ่า | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | - | - | ๔๐๐,๐๐๐ | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๔๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายนานางบุญน้อม สุวรรณกุล | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | - | - | - | ๓๗๐,๐๐๐ | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๔๘ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหลังวัดสุขสำราญ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | - | - | ๒๕๐,๐๐๐ | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๔๙ | โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองจาน หมู่๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๖ ม. ปากล่าง ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๘ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ | - | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | - | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหนองจาน-หนองบัวแพ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๕๑ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองจาน หมู่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | จุดบ่อบาดาล ขนาด ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | - | - | ๗๑๔,๐๐๐ | - | บ่อบาดาลจำนวน ๑๐๒ บ่อ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

-๙๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๕๒ | โครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่ม บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคอย่างเพียงพอ | โรงน้ำดื่ม ขนาด ๗ ม. ยาว ๕ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | โรงน้ำดื่ม จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค | กองช่าง |
| ๕๓ | โครงการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ออุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ติดตั้งระบบกรองน้ำ ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ปรับปรุงระบบประปาจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๔ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ สายบ้านโสก-บ้านทุ่งแก | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ ม. แบบเสากิ่งเดียว(Sa๓๐W๖-x๑) | ๒,๘๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ไฟฟ้า  โซล่าเซลล์ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๕๕ | โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านโสก หมู่๘ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | แบบหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) | - | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | หอถังประปาจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๖ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | จุดบ่อบาดาล ขนาด ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | ๘๗๕,๐๐๐ | - | - | - | บ่อบาดาลจำนวน ๑๒๕ บ่อ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๗ | โครงการขุดลอกลำห้วย วังอ้อยหนูตอนล่าง บ้าน โสก หมู่๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๑๒ ม. ปากล่าง ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๙๖๐ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ | - | ๓๗๐,๐๐๐ | - | - | - | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

-๙๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๕๘ | โครงการขุดลอกลำห้วย วังกกเต้ ตอนบน บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๓ ม. ปากล่าง ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ | ๖๓,๐๐๐ | - | - | - | - | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๙ | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโสก หมู่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เช่น เพิ่มวัตต์เครื่องขยายเสียง เปลี่ยนสายส่งสัญญาณใหม่ เพิ่มดอกลำโพง | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันถ่วงที | กองช่าง |
| ๖๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายข้างวัดนิโครธ บ้านโสก หมู่ ๘ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๖๑ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังอ้อยหนู บ้านโสก หมู่ ๘ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ฤดูแล้ง | ฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๑๗ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๐ ม. ตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข. ๒๗ กรมการปกครอง กระทราวงมหาดไทย และ  อบต.ทุ่งแกหนด | - | - | - | - | ๙๓๕,๐๐๐ | ฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชายมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๖๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายป่าช้า วังเดือนห้า บ้านโสก หมู่ ๘ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

-๑๐๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๖๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายคลองส่งน้ำวังอ้อยหนู บ้านโสก หมู่ ๘ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๖๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยกลางบ้าน บ้านโสก หมู่ ๘ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๖๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายวังกอไผ่ บ้านโสก  หมู่ ๘ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๖๖ | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน  บ้านโสก หมู่ ๘ | ประชาชนมีเตาเผาขยะที่ถูกสุขอนามัย | เตาเผาขยะขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๔ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๒ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - | เตาเผาขยะ จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีที่เผาขยะที่ถูกสุขอนามัย | กองช่าง |
| ๖๗ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน บ้านโสก หมู่ ๘ | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคใช้อย่างเพียงพอ | บ่อบาดาลขนาด ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | - | - | ๘๗๕,๐๐๐ | - | บ่อบาดาล จำนวน ๑๒๕ บ่อ | ประชาชนมีน้ำบริโภคใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๖๘ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | ๘๗๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

-๑๐๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๖๙ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลประปาหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซล ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๗๐ | โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | แบบหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | หอถังประปาจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๗๑ | โครงการขุดลอกอ่างห้วยข้าวหลาม  บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกกว้าง ๔๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๗๗๕ ลบ.ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | ๒๗๗,๐๐๐ | - | - | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๒ | โครงการชุดลอกสระหนองค้อ บ้านโคกไชยวาน  หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกขนาดปากบนกว้าง ๕๖ ม. ปากล่าง ๕๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๘๗ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๓๙๖ ลบ.ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | - | - | ๔๕๑,๐๐๐ | - | - | ขุดลอกสระจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

-๑๐๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๗๓ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๗๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยข้าวหลาม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๗๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าอ่างวังเดือนห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๗๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายวังนกเจ่า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๗๗ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นอ่างห้วยข้าวหลาม บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ฤดูแล้ง | ฝายน้ำล้น ตามแบบและรายการที่ อบต.กำหนด | - | - | - | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ฝายน้ำล้น จำนวน ๑ แห่ง | ประชายมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |

-๑๐๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๗๘ | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | ขุดลอกลำห้วยขนาดปากบนกว้าง ๑๐๐ ม. ปากล่าง ๙๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบและรายการ อบต.ทุ่งแก กำหนดพร้อมป้ายโครงการ | - | - | - | ๒,๘๒๓,๐๐๐ |  | ขุดลอกลำห้วยจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๗๙ | โครงการซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด อ่างวังอ้อยหนู บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง | อ่างวังอ้อยหนู จำนวน ๒ จุด ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ซ่อมแซมประตู จำนวน ๒ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๐ | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านวังอ้อยหนู | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร | รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | หอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ๘๑ | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร | รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| ๘๒ | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน  บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ | เตาเผาขยะ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๔ ม. ยาว ๓ ม. สูง ๒ ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | เตาเผาขยะ จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีเตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะ | กองช่าง |

-๑๐๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๘๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นรอบนอกหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันตก  บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๘๔ | โครงการขุดลอกอ่างวังอ้อยหนู บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการการเกษตร | ขุดลอกอ่างขนาดปากบนกว้าง ๑๓๔ ม. ปากล่าง ๑๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการ | - | - | - | ๓,๔๐๙,๐๐๐ | - | ขุดอ่างอ่าง จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๕ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องทางพร้อมเดินสายดับอุปกรณ์ครบชุด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๘๖ | โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ปรับปรุงระบบประปาจำนนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๘๗ | โครงการสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | แบบหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส) ตามแบบมาตรฐานและ อบต.ทุ่งแก กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | หอถังจำนนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |

**-๑๐๕-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  (KPI) | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **256๖**  **(บาท)** | **256๗**  **(บาท)** | **256๘**  **(บาท)** | **256๙**  **(บาท)** | **25๗๐**  **(บาท)** |
| ๘๘ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายวังอ้อยหนู-บ้านเหล่า  บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าในพื้นที่ปักเสาพาดสาย | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๘๙ | โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด อ่างวังอ้อยหนู | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแกกำหนด | - | - | - | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ประตูเปิด-ปิด จำนวน ๑ แห่ง | ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๙๐ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ ๑๐ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ติดตั้งให้ชาวบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน ๑๐ จุด โซล่าบ็อกซ์ ชุดออฟกริด แบบใช้โซล่าเซลล์ ๒ แผง | - | - | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์จำนวน ๑๐ จุด | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| ๙๑ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ๑๐ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | บ่อบาดาล จำนวน ๑๒๖ บ่อ ขนาด ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบและรายการที่ อบต.ทุ่งแก กำหนด | - | - | - | - | ๘๘๒,๐๐๐ | บ่อบาดาล จำนวน ๑๒๖ บ่อ | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |